**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуги «Организация проведения сертификации, декларирования, аттестации, включая проведение необходимых испытаний и оценок соответствия (Получение сертификатов соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза)» 1 (одному) субъекту малого и среднего предпринимательства Белгородской области**

**Заказчик:** Микрокредитная компания Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (ФОНД МКК БОФПМСП).

**Получатель:** Субъект малого и среднего предпринимательства Белгородской области

**Срок оказания услуги** определяется в соответствии с трехсторонним договором на оказание услуг между Заказчиком, Исполнителем и субъектом малого и среднего предпринимательства.

1. **ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГИ**

Оказание услуги по организации проведения сертификации, декларирования, аттестации продукции включает проведение необходимых испытаний и оценок соответствия для продукции/товаров предприятия, разработку необходимой нормативно-технической документации (паспорт безопасности, технические условия, иная нормативная документации) в соответствии с потребностью субъекта малого и среднего предпринимательства Белгородской области, а также сертификацию продукции в аккредитованном органе по сертификации.

1. **ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ПРОЦЕССУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ**
	1. Услуга предоставляется Исполнителем самостоятельно, либо с привлечением специализированной организации, имеющей компетенции и опыт оказания аналогичных услуг.
	2. Процесс оказания услуг по сертификации продукции включает:
		1. Проведение диагностического анализа потребности предприятия и подбор системы сертификации продукции.
		2. Изучение свойств производимой продукции (рецептур, технических решений, и т.д.).
		3. Проведение оценки соответствия выпускаемой продукции текущим требованиям соответствующего стандарта.
		4. Организация проведения испытаний/оценок соответствия производимой продукции/иных мероприятий, необходимых для получения разрешительной документации.
		5. Разработка (при выявлении такой необходимости) в соответствии с требованиями соответствующих стандартов необходимой нормативно-технической документации (стандарты организации, технические условия, паспорт безопасности, иная нормативная документация).
		6. Консультации по внедрению и верификации новых требований соответствующих стандартов на предприятии.
		7. Содействие в подготовке комплекта документов, необходимых для получения разрешительной документации.
		8. Оказание консультационной помощи по доработке сотрудниками предприятия комплекта документации согласно требованиям, достаточного для успешного получения разрешительной документации в аккредитованном сертификационном органе.
	3. Содействие в получении разрешительной документации должно быть обеспечено в отношении следующих объектов:
* Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» на серийный выпуск продукции Сосуды, работающие под избыточным давлением: фильтры типов ТПА-Ру250.Ду15-ФГ.ПР.000, ТРА-Ру250.Ду20-ФГ.ПР.000, ТПА-Ру250.Ду15-ФГ1.ПР.000, ТПА-Ру250.Ду20-ФГ1.ПР.000; фильтры коалесцеры типов ТПА-Ру250.Ду15-ФВО.ПР.000, ТПА-Ру250.Ду20-ФВО.ПР.000, ТПА-Ру250.Ду.15-ФВУ.ПР.000, ТПА-Ру250.Ду20-ФВУ.ПР.000, ТПА-Ру250.Ду15-ФВУ1.ПР.000, ТПА-Ру250.Ду-ФВУ1.ПР.000; фильтры сепараторов типов ТПА-Ру250.Ду15-СП.ПР.000, ТПА-Ру250.Ду20-СП.ПР.000 категорий 3 и 4, предназначенные для газов и используемые для рабочих сред группы 1, с максимально допустимым рабочим давлением свыше 5,0 до 24,5 Мпа, вместимостью от 0,0022 до 0,0041 м3; категории 4, предназначенные для газов и используемые для рабочих сред группы 2, с максимально допустимым рабочим давлением 24,5 Мпа вместимостью 0,0041 м3.
* Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» на серийный выпуск продукции Компрессор вихревой бустерный типа КВБ-21-100 с маркировкой взрывозащиты.
* Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» на серийный выпуск продукции Контрольно-измерительные панели систем сухих газовых стато-динамических уплотнений типа СГУ с маркировкой взрывозащиты.
	1. Специфические условия оказания услуги могут уточняться и дополняться по согласованию сторон. В целях оперативного взаимодействия конкретизация условий оказания услуги может осуществляться с использованием средств электронной связи.
	2. Исполнитель обязуется заблаговременно извещать Заказчика о трудностях, возникающих в процессе оказания услуг в соответствии с настоящим техническим заданием.
	3. Исполнитель обеспечивает оказание услуги в полном объеме и согласование результатов с Получателем и Заказчиком.
	4. Окончание предоставления услуги оформляется Актом сдачи-приемки.
1. **ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ**
	1. Конечным результатом оказания услуги является получение сертификатов соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза, подтверждающих проведение сертификации.
	2. По окончании предоставления услуги Исполнитель представляет Получателю и Заказчику пакет документов, который должен включать:
* Сертификаты соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза по каждому сертифицируемому объекту (оригинал для Получателя, копия для Заказчика);
* Акт сдачи-приемки;
* Счет на оплату для Заказчика.